재단법인 한국알루미늄시험원

www.kal.re.kr

시  험  의  뢰  서

결재

작성

검토

검토

승인

※신청인께서는

바탕 해당란에만 기재하시기 바랍니다.

접수번호

접수일자

접수자

신청인

성명

수신인 이메일

전화번호

전자계산서

수신용 이메일

팩스번호

핸드폰

업체명

사업자등록번호

주소

대표자

성적서 용도

□ 필요 □ 불필요

(※필요시 기재) □ 거래처 제출용, □ 품질관리용, □ 환경표지 인증용

□ 효율관리기자재 인증용, □ 기타 (                  )

성적서 구분

□ 일반 성적서 □ KOLAS 성적서

처리 구분

□ 일반 □ 지급

성적서 수령방법

□ 직접 방문

□ 등기 우송, 기타 착불 우송 (□ 택배, □ 퀵)

□ 사업자등록지 이외주소 :

성적서 발급매수

국문(   )부, 영문(   )부

추가 재발급

요청일자 :

국문(  )부, 영문(  )부

성적서 발급 후 시료 처리 방법

성적서 발급 시 □ 반환 □ 폐기

□ 보관 필요 시 기간 : (                           )

보관 이후 □ 반환 □ 폐기

시료명

발급예정일

시험항목

시험규격

수량

기타사항

계약(시험)변경

(※시험 변경 신청서 확인)

영문성적서 신청시 영문으로 기재

업체명

주소명

시료명

시험시료 사항 (창호)

제품 사이즈

W(폭) :

H(높이) :

D(프레임 폭) :

프레임 재질

개폐 방식

□ 슬라이딩(       )  □ 프로젝트

□ 커튼월            □ 기타 (      )

창 종류

□ 단창 □ 이중창 □ 삼중창

유리사양

유리 1

두께 (mm)

상세

유리 2

두께 (mm)

상세

유리 3

두께 (mm)

상세

스페이서 재질

기타 요구사항

(ex)수밀/내풍압 성능시험 의뢰 시 등급 선택 기재

<적합성 진술 시 의사결정규칙> 의뢰자 또는 적용표준(규격)에 의해 의사결정규칙이 제공되지 않는 경우 당사의 의사결정 규칙을 적용하는 것에 동의합니다.

<유의사항>

1. 의뢰서 제출시 반드시 신청인 또는 위임인의 서명/날인을 한 원본을 시편 접수시까지 제출하여 주십시오.

2. 제출한 도면과 시료의 사양이 일치하지 않음이 의심될 때에는 시험 종료 후 시료를 파괴하여 확인할 수 있습니다.

상기내역과 같이 시험신청하며 안내사항에 대하여 확인하였음.

년    월    일

신청인               (서명 또는 날인)

(위임인)              (서명 또는 날인)

※(재)한국알루미늄시험원 홈페이지 www.kal.re.kr : 본 시험원에서 발급된 시험성적서의 진위여부 확인을 할 수 있습니다.

※접수절차 : 시험의뢰서 작성 및 시료제출->수수료수납->접수->접수증발행->시험 진행->성적서 발급

KAL-TQP-09-01 [2]	(재)한국알루미늄시험원

한국알루미늄시험원의 의사결정 규칙

의사결정은 규격 또는 표준에서 정의한 허용한계 등을 적용하여야 하며, 고객이 요청한 규격 또는 표준

내에 의사결정 규칙이 없고 시험결과 값이 매우 근소한 차이로 허용한계 이내에 있을 경우의 의사결정

규칙입니다.

상한값

하한값

● = 측정값

= 불확도 범위

(a)

(b)

(c)

(d)

◆(a) : 측정값의 불확도 범위가 한계값 이내

◆(b) : 측정값이 한계값 이내이나 불확도 범위의 일부가 한계값을 초과

◆(c) : 측정값과 불확도 범위의 일부가 한게값을 초과

◆(d) : 측정결과 및 불확도 범위가 한계값을 초과

1) 적합

- (a)와 같이 포함 확률 95 % 의 확장불확도에 측정결과가 규격 한도 내에 포함된 경우

적합에 해당된다.

- (b)와 같이 측정값은 한도 내에 있고 포함 확률 95 %의 확장불확도를 고려하였을 때

상한의 경계의 일부가 겹치는 경우 적합에 해당된다.

2) 부적합

- (c)와 같이 확률 95 % 의 확장불확도를 고려했을 때 상한의 경계와 겹치지만 측정값은 한도내에 없는

경우 부적합에 해당된다.

- (d)와 같이 포함 확률 95 %의 확장불확도에 측정결과가 규격한도를 초과한 경우 부적합에 해당된다.